**Инструкция по обновлению навигационного ПО Навител.**

1. Подключите навигационную SD карту к компьютеру или ноутбуку .
2. Скачайте архив Navitel по ссылке: <http://files.caraudio.su/Navitel.rar> , сохраните на компьютере и разархивируйте его.
3. Удалить все содержимое с SD карты, сохранив предварительно на компьютере из нее файл **NaviTelAuto\_Activation\_Key.txt**, находящийся в папке Navitel.
**ВНИМАНИЕ:** Случайное удаление этого ключа приведет к неработоспособности программы навигации.
4. Запишите на эту же SD карту содержимое из архива Navitel и вставьте в папку **Navitel** сохраненный файл **NaviTelAuto\_Activation\_Key.txt**
5. Подключить SD карту к мультимедийному устройству Incar и проверить ее работоспособность, запустив программу навигации. ( Предварительно указав в устройстве навигационный путь запуска программы **Navitel/Navitel.exe** ).